昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学国土资源工程学院科研设备采购项目 预算金额：150838元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **数量** | **单位** | **供货产品**  **品牌、型号** | **供货产品参数偏离情况** | **供货产品生厂商名称** | **报价单价**  **（元）** | **报价总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 饮水机 | 家用多功能智能遥控立式双出水口下置式饮水机（温热型） 1、产品尺寸：320\*315\*1040mm 2、额定电压：220V 3、额定频率：50（Hz） 4、产品净重：9.0kg 5、加热功率：1350W 6、电源线长度：1.2m 7、储藏箱容量：2L | 2 | 台/套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 饮水机 | 立式温热型饮水机多功能智能茶吧机（智能遥控温热款） 1、烧水壶1个，玻璃壶1个 2、产品尺寸：320\*310\*1010（mm） 3、额定电压：220V 4、额定频率：50Hz 5、产品净重：7.4kg 6、加热功率：1200W 7、电源线长度：1.5m 8、储藏箱容量：3L | 1 | 台/套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工业相机 | 1、高清电子CCD工业相机 2、 HDMI/USB接口  3、分辨率1600万像素 4、具有sdk | 2 | 台/套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 雷达 | 产品规格： 1、激光波长905 nm； 2、安全级别 Class 1(IEC60825-1)； 3、量程（@100 klx）90 m @ 10% 反射率 130 m @ 20% 反射率 260 m @ 80% 反射率； 4、视场（FOV）38.4° 圆形距离精度（1σ @ 20m）2 cm¹； 5、角度精度< 0.1 º ； 6、光束发散度0.28°（垂直）x 0.03°（水平）； 7、数据率 100,000 points/s； 8、视场覆盖率 20% @0.1s, 68% @0.5s, 93% @1s ²； 9、虚警率（@100 klx） ³< 0.01%； 10、工作温度-20 ˚C – 65 ˚C； 11、防护级别IP67⁴；功率10 W （典型）⁵供电电压范围10 ~ 16 V DC（典型 12 V DC）； 12、接口以太网；数据同步IEEE 1588-2008(PTPv2), PPS；尺寸88 x 69 x 76 mm（Mid-40）； 13、重量约760 g； 14、数据延迟2 ms | 1 | 台/套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 办公桌 | 1、尺寸规格（W\*D\*H)：1100\*600\*1150mm 2、框架：优质品牌工业级铝材、铝材厚度为1.5mm以上，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性； 3、走线：屏风内部能任意穿插走线，可以强弱电分离，可以满足客户大容量走线的需求；  4、台面板：E1级绿色环保刨花板，甲醛释放量0.024mg/m³，三聚氰胺浸渍纸饰面板,台面厚度为25mm，必须为整板； 5、封边：PVC封边； 6、配置：活动柜、键盘架，主机架； 7、屏风：玻璃+板+走线槽,预留设备孔位。 | 22 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 办公椅 | 常规座椅规格要求： 1、面料：采用优质布艺饰面， 2、海绵：采用优质高密度定型海绵，回弹率≥45%，压缩永久变形≤3.9%，撕裂强度≥4.9N/cm，软硬适中，回弹性好，抗变形能力强； 3、框架：外框为高分子尼龙加纤，内框为PP，手感舒适，性能稳定，不易变形； 4、扶手：固定扶手；  5、腰靠：固定腰靠； 6、气压棒：采用优质气压棒； 7、底座机构：一体成型底座机构，带倾仰及锁定功能； 8、脚架：一体成型尼龙五星脚架，椅轮采用Ф60mmPU椅轮，通过2000次障碍滚动测试加98000次平面滚动测试标准，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地板。 | 22 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 文件柜 | 1、尺寸规格（W\*D\*H)：400\*800\*2000 mm 2、面材：≥0.6mm厚冷轧钢板，上柜为玻璃门平开门柜，内置两块活动层板；下柜为钢板门平开门柜，内置两块活动层板，带锁， 3、粉末喷涂；  4、底座配置四个调节脚，能满足不同地面要求，柜体始终保持标准摆放；  5、拉手内凹避免剐蹭衣物，层板高度可多级调节。 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 办公桌 | 1、尺寸规格（W\*D\*H)：1600\*800\*760 mm 2、面材：优质实木木皮饰面,木皮包边，纹理清晰自然、色泽一致表面平光滑、耐磨性好，经防虫防腐处理；  3、基材：优质E1级绿色环保中密度板基材，甲醛释放量≤0.05mg/m³；  4、油漆：水性环保净味面漆，不低于五底三面工艺，其中挥发性有机化合物≤190g/L,游离甲醛含量≤20mg/kg,苯系物含量≤50；  5、配置：桌面含走线盖板，预留设备孔位。 6、五金：不低于BMB、海福乐等标准。 | 6 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 办公椅 | 常规座椅规格要求： 1、面料：采用优质真皮，表观密度≤0.65mm,撕裂强度≥67.5N/mm，断列伸长率≥80%，色牢度≥4/干；耐折度无裂纹，拉伸负荷≥110，手感柔软、纹理细腻富有弹性；  2、海绵：采用优质高密度定型海绵，回弹率≥45%，压缩永久变形≤4%，撕裂强度≥4.5N/cm，软硬适中，回弹性好，抗变形能力强；  3、结构：实木五星脚、木质扶手、尼龙轮，升降气压结构，带倾仰功能。 | 6 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 实验台 | 1、尺寸规格（W\*D\*H)：3500\*1000\*780 mm 2、台面板：实芯理化板，耐酸碱，耐冲击，抗弯曲，抗菌，易清理； 3、柜体：E1级绿色环保刨花板，甲醛释放量0.024mg/m³，三聚氰胺浸渍纸饰面板,板材厚度为25mm； 4、封边：PVC封边； 5、五金：不低于BMB、海福乐等标准。 6、底部两侧带双开柜及抽屉。 | 3 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 文件柜 | 1、尺寸规格（W\*D\*H)：900\*425\*2200 mm 2、面材：优质实木木皮饰面,木皮包边，纹理清晰自然、色泽一致表面平光滑、耐磨性好，经防虫防腐处理； 3、基材：优质E1级绿色环保中密度板基材，甲醛释放量≤0.05mg/m³；  4、油漆：水性环保净味面漆，不低于五底三面工艺，其中挥发性有机化合物≤190g/L,游离甲醛含量≤20mg/kg,苯系物含量≤50；  5、五金：不低于BMB、海福乐等标准。 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 会议桌 | 1、尺寸规格（W\*D\*H)：1600\*700\*780 mm 2、面材：优质实木木皮饰面,木皮包边，纹理清晰自然、色泽一致表面平光滑、耐磨性好，经防虫防腐处理； 3、基材：优质E1级绿色环保中密度板基材，甲醛释放量≤0.05mg/m³；  4、油漆：水性环保净味面漆，不低于五底三面工艺，其中挥发性有机化合物≤190g/L,游离甲醛含量≤20mg/kg,苯系物含量≤50；  5、配置：桌面含走线盖板，预留设备孔位。 6、五金：不低于BMB、海福乐等标准。 | 12 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 会议椅 | 常规会议椅规格要求： 1、材质：采用优质真皮，表观密度≤0.65mm,撕裂强度≥67.5N/mm，断列伸长率≥80%，色牢度≥4/干；耐折度无裂纹，拉伸负荷≥110，手感柔软、纹理细腻富有弹性； 2、海绵：采用优质高密度定型海绵，回弹率≥45%，压缩永久变形≤4%，撕裂强度≥4.5N/cm，软硬适中，回弹性好，抗变形能力强；  3、曲木板：甲醛含量E1级一体成型胶合板，甲醛释放量≤0.02mg/m³； 4、实木油漆框架。 | 24 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 茶水柜 | 1、尺寸规格（W\*D\*H)：800\*400\*860 mm 2、面材：优质实木木皮饰面,木皮包边，纹理清晰自然、色泽一致表面平光滑、耐磨性好，经防虫防腐处理； 3、基材：优质E1级绿色环保中密度板基材，甲醛释放量≤0.05mg/m³；  4、油漆：水性环保净味面漆，不低于五底三面工艺，其中挥发性有机化合物≤190g/L,游离甲醛含量≤20mg/kg,苯系物含量≤50；  5、五金：不低于BMB，海福乐等标准。 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 实验台 | 1、尺寸规格（W\*D\*H)：3000\*1000\*780 mm 2、台面板：实芯理化板，耐酸碱，耐冲击，抗弯曲，抗菌，易清理。 3、柜体：E1级绿色环保刨花板，甲醛释放量0.024mg/m³，三聚氰胺浸渍纸饰面板,板材厚度为25mm； 4、封边：PVC封边； 5、五金：不低于BMB、海福乐等标准。 6、底部两侧带双开柜及抽屉。 | 1 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 实验凳 | 常规实验凳规格要求： 1、材质：采用优质环保PU皮，表观密度≤0.65mm,撕裂强度≥67.5N/mm，断列伸长率≥80%，色牢度≥4/干；耐折度无裂纹，拉伸负荷≥110，手感柔软、纹理细腻富有弹性； 2、海绵：采用优质高密度定型海绵，回弹率≥45%，压缩永久变形≤4%，撕裂强度≥4.5N/cm，软硬适中，回弹性好，抗变形能力强；  3、脚架：优质钢制脚架，带滚轮。 | 20 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 实验台 | 1、尺寸规格（W\*D\*H)：700\*7000\*780 mm 2、台面板：实芯理化板，耐酸碱，耐冲击，抗弯曲，抗菌，易清理。 3，柜体：E1级绿色环保刨花板，甲醛释放量0.024mg/m³，三聚氰胺浸渍纸饰面板,板材厚度为25mm； 4、封边：PVC封边； 5、五金：不低于BMB、海福乐等标准。 6、带常规尺寸顶柜，玻璃双开门  7、底部带常规尺寸柜子和抽屉 | 7 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 实验台 | L型带转角试验台 1、尺寸规格（W\*D\*H)：700\*5000\*780，  2、台面板：实芯理化板，耐酸碱，耐冲击，抗弯曲，抗菌，易清理； 3、柜体：E1级绿色环保刨花板，甲醛释放量0.024mg/m³，三聚氰胺浸渍纸饰面板,板材厚度为25mm； 4、封边：PVC封边； 5、五金：不低于BMB、海福乐等标准。 6、底部带常规尺寸柜子和抽屉 | 5 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 | | 小写（元）： 大写： | | | | | | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：