昆明理工大学自行采购项目询价表（设备类2）

项目名称：昆明理工大学2017年自行采购设备购置第一批 金额：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| 1 | 污染红土响应研究电源（UPS） | 在线式不间断电源，主机功率3000VA/2400W，供电时间不少于8小时，输入制式Ph+N+PE，输入电压范围110VAC-300VAC，输入功率因素0.99，输入频率范围47-53Hz/57-63Hz。额定输出电压200/208/220/230/240VAC±1%，输出频率：市电模式跟随旁路，电池模式：50/60Hz±0.5%，输出功率因素0.8，输出波形失真度，效率大于90%，工作温度0-40℃，噪音小于50dB | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 电力学院 |
| 2 | UPS电源 | 6KVA,延时30分钟 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 档案馆 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写： | | | | | | | | | |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：